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	SISTEMA DE PADRONIZAÇÃO DE ENGENHARIA - SPE
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ANEXO V - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
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OBJETIVO

Esta Especificação Técnica estabelece os requisitos mínimos para o fornecimento, fabricação, transporte, instalação e comissionamento de Cabine Audiométrica, destinada à realização de exames audiométricos ocupacionais nas instalações da Vale, garantindo condições adequadas de isolamento acústico, segurança, conforto e conformidade com as normas legais e técnicas vigentes.

1.0 CÓDIGOS E NORMAS

A Vale exige o atendimento integral às Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, conforme Portaria 3.214 de 08/06/1978.

O fornecimento completo, incluindo materiais, projeto, componentes, fabricação, montagem, ensaios, condições de serviço, desempenho e segurança pessoal e operacional, deve estar de acordo com os Órgãos Normativos e/ou Normas e Regulamentações indicadas a seguir:

Normas técnicas: ABNT / ISO / ANSI

· ABNT NBR ISO 8253-1 – Audiometria tonal liminar por via aérea e via óssea

· ABNT NBR ISO 8253-2 – Audiometria em campo sonoro

· ABNT NBR ISO 11957 – Cabines audiométricas – Requisitos de desempenho acústico

· ANSI S3.1 – Maximum Permissible Ambient Noise Levels for Audiometric Test Rooms

· ABNT NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão.
Normas Regulamentadoras: MTE

· NR 07 – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO)

· NR 09 – Avaliação e Controle das Exposições Ocupacionais

· NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade

· NR 17 – Ergonomia

Outras normas pertinentes poderão ser aplicáveis conforme o projeto e local de instalação.

2.0 DOCUMENTOS REFERENCIADOS

	· Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO Vale

	· Diretrizes Corporativas de Saúde Ocupacional

	· Manual do fabricante da cabine audiométrica


3.0 Escopo

O fornecimento compreende:

· Cabine audiométrica completa;

· Sistema de isolamento acústico compatível com exames audiométricos ocupacionais;

· Porta acústica com vedação perimetral;

· Sistema de iluminação interna;

· Sistema de ventilação silenciosa;

· Instalações elétricas internas;

· Manual técnico e de operação;

· Certificados de conformidade com normas aplicáveis.

A cabine deverá ser fornecida pronta para uso, compatível com instalação em ambientes clínicos ou ambulatoriais.

4.0 CARACTERÍSTICAS GERAIS

  Construção modular, com painéis acústicos de alta eficiência; 

  Estrutura resistente à corrosão; 

  Acabamento interno lavável e de fácil higienização; 

  Dimensões compatíveis com conforto do avaliado e do profissional; 

  Nível de atenuação sonora suficiente para garantir ruído ambiente dentro dos limites estabelecidos pelas normas ISO e ANSI para exames audiométricos; 

  Projeto que evite vibrações e transmissão estrutural de ruídos; 

  Iluminação interna em LED, com baixo aquecimento; 

  Ventilação silenciosa que não interfira nos exames.

5.0 CARACTERÍSTICAS específicas

  Atenuação acústica compatível com ISO 11957 e ANSI S3.1; 

  Porta com visor em vidro duplo ou triplo acústico; 

  Sistema elétrico embutido e protegido; 

  Disponibilização de passa-cabos acústicos para fones e equipamentos audiométricos; 

  Piso com tratamento anti-vibração; 

  Compatibilidade com audiômetros clínicos e ocupacionais; 

  Não emissão de ruídos internos superiores aos limites normativos durante a operação.

6.0 inspeção e testes

Deverão ser realizados, quando aplicável:

· Inspeção visual e dimensional do equipamento;

· Verificação da integridade da vedação acústica;

· Testes de funcionamento do sistema elétrico e iluminação;

· Testes de desempenho acústico, comprovando atendimento às normas técnicas;

· Entrega de relatório técnico ou certificado do fabricante.
7.0 garantia de performance

O fornecedor deverá garantir:

· Conformidade do desempenho acústico da cabine;

· Funcionamento adequado dos sistemas instalados;

· Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação;

· Assistência técnica e suporte durante o período de garantia.

8.0 EMBALAGEM E ARMAZENAMENTO

  O equipamento deverá ser embalado de forma a evitar danos mecânicos, umidade e contaminação durante o transporte; 

  As embalagens deverão permitir movimentação segura; 

  Devem ser fornecidas instruções de armazenamento e manuseio.

anexo(s)

1 – Desenho dimensional da Cabine Audiométrica
2 – Laudo ou certificado de desempenho acústico
3 – Manual de instalação, operação e manutenção

ANEXO 01: DESENHO DIMENSIONAL DA CABINE AUDIOMÉTRICA
Dimensões típicas (podendo variar conforme fabricante):

- Largura: 1.20 m

- Profundidade: 1.20 m

- Altura: 2.10 m

Características construtivas:

- Painéis acústicos modulares

- Porta com visor acústico

- Piso antivibração

- Sistema de ventilação silenciosa
- Passagem de Cabos: O design inclui um sistema para passagem de cabos dos audiômetros sem comprometer o isolamento acústico.

Obs.: Desenho dimensional definitivo deverá ser fornecido pelo fabricante vencedor. 
ANEXO 2 – LAUDO / CERTIFICADO DE DESEMPENHO ACÚSTICO

Este documento atesta que a cabine audiométrica atende aos requisitos das normas:

- ABNT NBR ISO 11957

- ABNT NBR ISO 8253

- ANSI S3.1

O nível de ruído residual interno é compatível com a realização de exames audiométricos ocupacionais, preservando a confiabilidade dos resultados.

Ensaios realizados em condições controladas conforme normas aplicáveis.

Obs.: Laudo definitivo deverá ser emitido por fabricante ou laboratório acreditado.
ANEXO 3 – MANUAL DE INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

1. INSTALAÇÃO

- Instalar em piso nivelado e ambiente interno

- Conectar rede elétrica conforme ABNT NBR 5410

2. OPERAÇÃO

- Manter porta totalmente fechada durante exames

- Não obstruir entradas de ventilação

3. MANUTENÇÃO

- Limpeza periódica com pano úmido

- Inspeção anual das vedações e ventilação

Obs.: Manual completo deverá ser fornecido pelo fabricante.
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