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OBJETIVO
Fornecimento de 8 POSTES BALIZADORES para a Casa de Hóspedes.
1.0 CÓDIGOS E NORMAS

A Vale exige o atendimento integral às Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, conforme Portaria 3.214 de 08/06/1978.

O fornecimento completo, incluindo materiais, projeto, componentes, fabricação, montagem, ensaios, condições de serviço, desempenho e segurança pessoal e operacional, deve estar de acordo com os Órgãos Normativos e/ou Normas e Regulamentações indicadas a seguir:

· ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas

	ABNT 
	ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005

	
	

	
	


2.0 DOCUMENTOS REFERENCIADOS

	

	N/A


3.0 Escopo

Aquisição de 8 POSTES BALIZADORES para a Casa de Hóspedes de Carajás.
4.0 CARACTERÍSTICAS GERAIS
8 unidades de POSTES BALIZADORES
Especificação:

Poste balizador para jardim, de alta resistência, antivandalismo, na cor preta, com 50 cm de altura, reto, com tubo e base em alumínio reforçado, diâmetro de 3 polegadas, com difusor prismático em policarbonato transparente, chapéu removível em alumínio repuxado, com soquete regulável para diversos tipos de lâmpadas. Soquete E27, lâmpada 60W. Base com furos para fixação no solo por parafusos. 

Lâmpada com temperatura de cor entre 2700K e 3000K (tom amarelado suave)

Estrutura com fixação firme ao solo, por meio de base metálica ou chumbamento, garantindo estabilidade mesmo sob ação de ventos

Grau de proteção mínimo IP65 para uso externo
Código PJ255
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5.0 inspeção e testes

N/A
.
6.0 garantia de performance

N/A
7.0 EMBALAGEM E ARMAZENAMENTO

anexo(s)

PE-G-606








