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Objeto: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS PARA AS ATIVIDADES DE APOIO A OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO TERMINAL MARÍTIMO PONTA DA MADEIRA NAS INSTALAÇÕES DA VALE EM SÃO 
LUÍS/ MA. 
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[bookmark: _Hlk43450619][bookmark: _Hlk43450620]Especificação Técnica / Prestação de Serviço
Diretoria Corredor Norte, Rev.: 01-19/06/2020 - Classificação: Uso Externo   
                         					                          

1. [bookmark: _Toc165178864]OBJETO

1.1. Prestação de serviços de fornecimento de 4 antenas que serão utilizados nos levantamentos batimétricos do canal de acesso e bacia de evolução e berços de atracação do TPMM
2. [bookmark: _Toc43195369]ESCOPO DETALHADO DOS SERVIÇOS 

2.1. Prestação de serviços de fornecimento de 4 antenas com capacidade de recepção GPS L1 / L2 / L5, Galileo L1, E5a eb, E6, GLONASS L1 / L2, BeiDou B1 / B2a / B2b / B2l / B3 e L-Band para utilização nos levantamentos batimétricos do canal de acesso e bacia de evolução e berços de atracação do TPMM
Deve possuir as características:
	Atributos

	Informações gerais
	Largura / Diâmetro (mm)
	185

	
	Altura (mm)
	69

	
	Peso (g)
	468

	constelação
	GPS
	

	
	GLONASS
	

	
	Galileo
	

	
	BeiDou
	

	Monitorando
	Número máximo de frequência
	Triplo

	
	L-Band
	

	
	SBAS
	

	
	QZSS
	

	Fator de forma da antena
	Cata-vento
	

	Montagem de Antena
	Pólo
	

	Desempenho
	Ganho LNA (dB)
	Passiva






3. [bookmark: _Toc165178866]ABRANGÊNCIA 

3.1. O serviço será executado nas instalações da sede da CONTRATANTE

4. [bookmark: _Toc43195370]PRAZO 

4.1. O prazo previsto para a execução dos serviços, objeto desta especificação, é indeterminado.

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

5.1. Responder diretamente pela qualidade e adequação dos SERVIÇOS e empregar todos os recursos necessários ao cumprimento dos prazos contratuais; 

5.2. Prestar os SERVIÇOS com pessoal devidamente treinado e capacitado e observar as normas legais relativas à segurança, higiene e medicina do trabalho, assim como as normas internas da VALE sobre Uso de Recursos de Informática e Higiene Ocupacional, as políticas de Direitos Humanos e de Desenvolvimento Sustentável, e o Código de Conduta dos Fornecedores, os quais declara ter recebido por e-mail em formato digital, cabendo à CONTRATADA total e exclusiva responsabilidade pela coordenação e prestação dos SERVIÇOS; 

5.3. Prestar à VALE quaisquer esclarecimentos e informações que se fizerem necessários para o acompanhamento da evolução dos SERVIÇOS; 

5.4. Obter, às suas expensas, junto às autoridades da Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, quaisquer licenças ou autorizações que sejam ou venham a se tornar obrigatórias para a execução dos SERVIÇOS; 

5.5. Revisar ou corrigir, de forma pronta e imediata, mediante simples comunicação, sem qualquer ônus para a VALE, todas as falhas, deficiências, imperfeições ou defeitos constatados nos SERVIÇOS; 

5.6. Promover a inscrição como contribuinte do ISSQN nos respectivos municípios de execução dos serviços contratados quando a legislação dos municípios em que forem realizados os serviços assim determinar, promovendo o recolhimento do mencionado tributo nos referidos municípios, na proporção da execução dos mesmos. 

5.7. A VALE poderá dispensar a CONTRATADA do cumprimento da obrigação prevista no item acima quando a legislação municipal prever providência alternativa de mesmo efeito, tal como, exemplificativamente, a emissão de Nota Fiscal Avulsa; 

5.8. A VALE reterá os valores relativos ao ISSQN somente nos casos em que houver expressa previsão na legislação municipal, sem prejuízo do cumprimento pela CONTRATADA de suas obrigações legais e contratuais. 

5.9. Cumprir o disposto no Código de Conduta dos Fornecedores e compartilhar dos princípios e valores da Política de Desenvolvimento Sustentável e da Política de Direitos Humanos da VALE, os quais recebeu por e-mail em formato digital e cujos termos declara conhecer; 

6. [bookmark: _Toc43195371]OBRIGAÇÕES DA VALE 

6.1. - Realizar os pagamentos de acordo com o estabelecido neste Contrato; 
6.2. Disponibilizar à CONTRATADA todas as informações e normas internas da VALE necessárias à prestação dos SERVIÇOS; e caso necessário, liberar o acesso às suas instalações dos empregados e equipamentos necessários à execução do OBJETO, desde que atendidas as normas internas da VALE.

6.3. Fornecer as informações e especificações relacionadas aos serviços;
[bookmark: _Toc44299257]
7. [bookmark: _Toc165178873]CRITÉRIOS PARA MEDIÇÃO / FATURAMENTO


7.1. Considerando que trata-se de pagamento único, a CONTRATADA deve formalizar a conclusão dos serviços para a VALE, que atestará se o serviço foi executado conforme esta especificação. Após esta validação, o responsável VALE enviará “De Acordo” ao analista de execução responsável pela RC e / ou FRS; 

7.2. Após a conclusão dos eventos geradores de pagamentos, a CONTRATADA deverá emitir nota fiscal, no período entre 1º e o dia 10 do mês subsequente à medição dos serviços e entregar até o dia 15. 


7.3. O pagamento será efetuado mediante hábil de cobrança nos prazos acordados e condições de pagamento determinadas na Minuta contratual.
			
7.4. Com o objetivo de garantir a retenção correta da contribuição previdenciária, sob pena de autuação, é necessário que as notas fiscais de serviço, onde houver dedução da base de cálculo do imposto de INSS (exceto no caso de transporte de passageiros), passem a ser enviadas juntamente com a documentação complementar abaixo:

· Declaração da empresa prestadora de serviço confirmando a guarda dos documentos comprobatórios dos valores deduzidos.

7.5. A medição será conforme Quadro de Quantidades e Preços, com base na(s) execução(ões) e conclusão da(s) atividade(s) e conforme avaliação feita pelo solicitante, que atestará se o serviço foi executado conforme esta especificação;

7.6. As quantidades indicadas na Planilha de Quantidades e Preços são estimadas. Sendo que somente serão medidos os serviços efetivamente executados e aprovados pela FISCALIZAÇÃO da VALE;

7.7. Deve ficar entendido que qualquer serviço, operação ou fornecimento de material ou equipamento, imprescindível para a total execução dos serviços objeto desta especificação técnica deve ser computado pela PROPONENTE em sua proposta

8. [bookmark: _Hlt55883824][bookmark: _Toc165178878][bookmark: _Toc44299268]DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1. Os serviços objeto da proposta deverão constar no objeto do contrato social da empresa PROPONENTE;

8.2. A VALE poderá realizar avaliações periódicas dos serviços prestados pela CONTRATADA, bem como do andamento do CONTRATO objeto desta coleta;


9. REQUISITOS DE SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
13.1. A Vale preza pela integridade física dos terceiros que executam atividades nas suas dependências e/ou em nome dela e com o objetivo de proporcionar um ambiente saudável e seguro, são estabelecidas algumas diretrizes mínimas de SSMA que todas As Contratadas devem considerar durante a etapa de Concorrência, para assegurar o atendimento durante a vigência do Contrato, se faz obrigatório o atendimento do Guia de SSMA para Fornecedores da Vale.
Link para o Guia de SSMA para Fornecedores da Vale: http://www.vale.com/PT/suppliers/code_conduct/Documents/Guia_de_Saude_Seguranca_e_Meio_Ambiente_para_Fornecedores_Vale.pdf






13.2. A Classificação de Risco do Contrato de SSMA: Baixo

13.3. Atender aos padrões ambientais preconizados na legislação e demais requisitos aplicáveis no local a ser executado o serviço. 

10. [bookmark: _Hlt55884053][bookmark: _Toc44299271][bookmark: _Toc165178879]ANEXOS DESTA ESPECIFICAÇÃO
QQP (QUADRO DE QUANTIDADES E PREÇOS);
ESPECIFICAÇÃO DAS ANTENAS:
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Antennas GPS-704-X i‘A

MULTI-FREQUENCY ANTENNA
DELIVERS EXCELLENT PERFORMANCE,
MULTIPATH REJECTION AND
[-BAND FUNCTIONALITY

BENEFITS

EXCEPTIONAL L-BAND RECEPTION + Provides a single antenna solution
for GPS L1, L2, L5, Galileo L1,

E5a &b, E6, GLONASS L1, L2,
BeiDou B1, B2, B3 and L-Band

The GPS-704-X Galileo passive antenna features improved performance to ensure
excellent operation in all GPS, Galileo and GLONASS frequency bands. The antenna
also includes NovAtel’s patented Pinwheel® technology for excellent multipath

rejection and phase center stability. FEATURES

+ Access to multiple Global
Navigation Satellite Systems

If you require more information about our
antennas, visit www.novatel.com/antennas





GPS-704-X

PERFORMANCE ENVIRONMENTAL

3 dB Pass Band 115 - 1.65 GHz Temperature

Passive Antenna External LNA Required Operating -40°Cto +85°C
Gain at Zenith (90°) Storage -55°Cto +85°C
L1 +6.0 dBic (minimum) Humidity 95% non-condensing
L2, B2 +2.5 dBic (minimum) Salt Spray MIL-STD-810F, 509.4
L5, E5a +2.0 dBic (minimum) | waterproof IEC 60529 IPX7
E6, B3 +3.0 dB?c (m?n?mum) Compliance CE
L-Band, B1 +6.0 dBic (minimum) | g s EU Directive 2011/65/EU
Gain Roll-Off (from Zenith to Horizon)

L1, L-Band, B1 14 dB

L2, E6,B2, B3 11 dB

L5, E5 11 dB

VSWR <20:1

Nominal Impedance 50 Q

Altitude 9,000 m

PHYSICAL AND ELECTRICAL

Size

Diameter’ 185 mm

Height 69 mm

Weight 468 g

Connector TNC female

For the most recent details of this product:
www.novatel.com/products/gnss-
antennas/high-performance-gnss-
antennas/gps-704-x/

novatel.com
sales@novatel.com

1-800-NOVATEL (U.S. and Canada)
or 403-295-4900

China 0086-21-68882300
Europe 44-1993-848-736
SE Asia and Australia 61-400-883-601

Version 5 Specifications subject to change without notice.
©2015 NovAtel Inc. All rights reserved.

NovAtel and Pinwheel are registered trademarks of NovAtel Inc.
Printed in Canada.
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1. Not including tape measure tab. Full diameter with tape measure tab is 195 mm.
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