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Esta proposta tem como objetivo justificar a aquisição de ferramenta de torque à bateria e seus acessórios, visando melhoria na execução de atividades de manutenção, aumento da confiabilidade dos apertos e segurança operacional
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1.0 OBJETIVo
Esta proposta tem como objetivo justificar a aquisição de ferramenta de torque à bateria e seus acessórios, visando melhoria na execução de atividades de manutenção, aumento da confiabilidade dos apertos e segurança operacional.

2.0 JUSTIFICATIVA tÉCNICA 
Atualmente, as atividades de aperto controlado apresentam limitações quanto à precisão, ergonomia e repetibilidade, podendo gerar:

· Riscos de aperto inadequado (sub ou sobre torque)

· Maior esforço físico do mantenedor

· Baixa rastreabilidade dos processos

· A aquisição de equipamento com tecnologia embarcada permitirá padronização, controle e confiabilidade nas operações

3.0 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO EQUIPAMENTO
Torqueadeira EB-S 250
  Faixa de aplicação: 350 Nm a 2500 Nm 

 Alimentação: bateria Li-Ion até 6 Ah 

 Display OLED para leitura em campo 

 Programação de torque e ângulo 

 Motor sem escovas (maior eficiência e menor manutenção) 

 Peso aproximado: 7,3 kilos

Braço de reação ajustável

Ajuste de 90 a 300 mm 

Redução de carga lateral

Aumento da vida útil do equipamento

Maior segurança operacional

4.0 dESCRIÇÃO dO PROJETO

. A Vale S.A., visando garantir maior confiabilidade, segurança operacional e padronização nos processos de aperto controlado, propõe a aquisição de uma ferramenta de torque à bateria com controle digital.

A solução foi elaborada com base na proposta técnica do fornecedor JCA Soluções Industriais, sendo adaptada às necessidades operacionais da Oficina Central da Mina de Mutuca.
5.0 ESCOPO DE FORNECIMENTO
O fornecimento deverá contemplar:
01- Torqueadeira elétrica à bateria modelo EB-S 250

01- Braço de reação ajustável modelo D54

- Sistema eletrônico de controle de torque e ângulo

- Baterias e carregador

- Software embarcado para controle de aperto

 Conforme definido na proposta técnica do fornecedor:
- Faixa de torque de 350 Nm a 2500 Nm 

- Display OLED para leitura em campo 

- Motor elétrico sem escovas 

- Estrutura robusta para uso industrial 

5.1
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO

Torqueadeira à Bateria
· Alimentação: bateria Li-Ion até 6 Ah 

· Torque operacional: 350 a 2500 Nm 

· Peso aproximado: 7,3 kg 

· Programação de múltiplos perfis de torque 

· Controle por torque e ângulo

Braço de Reação
· Ajuste entre 90 e 300 mm 

· Sistema de dupla reação

· Redução de esforços laterais

· Aumento da vida útil do equipamento 

6.0   REQUISITOS DE SEGURANÇA

O equipamento deverá atender aos seguintes requisitos:

· Ergonomia e redução de esforço do operador

· Controle de torque com limites programáveis

· Sistema de reação que elimine riscos de torção manual

· Conformidade com normas aplicáveis de segurança



7.0  APLICAÇÃO OPERACIONAL

O equipamento será utilizado em:

· Manutenção de equipamentos de mineração

· Montagem e desmontagem de flanges

· Processos de aperto controlado em geral



8.0   BENEFÍCIOS ESPERADOS

· Redução de falhas em juntas aparafusadas

· Aumento da confiabilidade dos apertos

· Melhoria da segurança operacional

· Redução de retrabalho



9.0   DOCUMENTAÇÃO E ENTREGA

O fornecedor deverá fornecer:

· Manual de operação e manutenção

· Certificados de calibração (quando aplicável)

· Entrega técnica do equipamento
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