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· No fornecimento da DIR cada módulo deverá ter uma placa de identificação do resíduo a ser armazenado no local com a cor definida na Resolução CONAMA 275/01e de acordo com modelo Vale;
· O modelo do Depósito Intermediário de Resíduos (DIR) deverá possuir 5 módulos separados da seguinte maneira: 1 de Papel (azul), 2 de Plástico (vermelho) e 2 de não recicláveis (cinza);
· As dimensões dos módulos – Largura: 1,0 Metro x Profundidade: 1,2 metros x Altura: 2,0 metros;

· Telha (De 3 a 6 mm) - será o diferencial apresentar algum modelo com utilização de material reciclável (exemplo telha ecológica);

· Deverá ser previsto paredes laterais de chapa de aço com pintura para proteção contra intempéries (Espessura de 3 a 6 mm);

· Cada porta deverá ter uma fechadura modelo trinco;

· Deverá ser previsto para a porta e parede traseira uma tela de aço com pintura para proteção contra intempéries (Espessura 3 a 6 mm) com espaçamento de 2 a 3 cm x 2 a 3 cm;
· Deverá ser previsto piso de chapa de aço xadrez com diâmetro de 1 cm a 1,5 cm.

· Apresentar os modelos para aprovação prévia antes da instalação;

· Programar a entrega e orientar as instalações;
Figura 1 – Modelo do DIR
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Imagem ilustrativa, seguir as cores: 1 azul | 2 plásticos | 2 cinzas
Figura 2 - Paredes Laterais – Chapa de Aço com pintura para proteção contra intempéries (Espessura de 3 a 6 mm)
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Figura 3 - Porta e parede traseira – Tela de aço com pintura para proteção contra intempéries (Espessura 3 a 6 mm) com espaçamento de 2 a 3 cm x 2 a 3 cm
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Imagem ilustrativa, seguir as cores: 1 azul | 2 plásticos | 2 cinzas

Figura 4 - Piso - chapa de aço xadrez – diâmetro de 1 cm a 1,5 cm
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Figura 5 - Exemplo da base para sustentação da estrutura
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Figura 6 - Dobradiças para abertura das portas
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