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  Kit Desfibrilador DEA Life 400 + Cabine Gabinete
Especificações Técnicas Mínimas
 Desfibrilador Externo Automático (DEA)
O equipamento deverá atender, no mínimo, às seguintes características:
* Equipamento portátil e microprocessado;
* Tecnologia de desfibrilação por onda bifásica;
* Energia de desfibrilação automática de até *200 J* ou superior;
* Análise automática do ritmo cardíaco, liberando choque apenas quando clinicamente indicado;
* Operação guiada por comandos de voz e mensagens visuais em português;
* Display colorido para exibição das instruções de uso, parâmetros operacionais e status do equipamento;
* Sistema de autoteste automático com indicação visual das condições de funcionamento;
* Memória interna para armazenamento de eventos e registros de utilização;
* Interface USB ou tecnologia equivalente para extração dos dados registrados;
* Grau mínimo de proteção *IP56*;
* Alimentação por bateria recarregável;
* Autonomia mínima de 10 horas de monitoramento contínuo ou 200 choques, conforme especificação do fabricante;
* Carregador bivolt automático (100–240 V / 50–60 Hz);
* Peso máximo aproximado de 2 kg;
* Compatível com eletrodos descartáveis para pacientes adultos, com possibilidade de utilização pediátrica mediante acessórios específicos;
* Equipamento registrado na ANVISA e em conformidade com as normas técnicas aplicáveis para equipamentos eletromédicos. ([Medsystem Hospitalar][1])
Gabinete para DEA
O gabinete deverá possuir, no mínimo:
* Estrutura metálica em aço carbono ou material de resistência equivalente;
* Pintura eletrostática anticorrosiva na cor vermelha;
* Visor frontal transparente em acrílico ou policarbonato;
* Fixação em parede;
* Fechamento magnético ou sistema equivalente;
* Alarme sonoro acionado automaticamente na abertura da porta;
* Identificação externa com símbolo internacional de DEA;
* Kit completo para instalação (buchas, parafusos e suportes);
* Dimensões compatíveis com o DEA fornecido. ([Medsystem Hospitalar][2])
O kit deverá ser fornecido contendo, no mínimo:
* 01 Desfibrilador Externo Automático (DEA);
* 01 Gabinete de parede;
* 01 Bateria recarregável;
* 01 Carregador bivolt;
* 01 Par de eletrodos descartáveis para adultos;
* Manual de operação em português;
* Certificado de garantia.
NCM: 9018.90.99
image1.png
I




