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ESTA FOLHA INDICE INDICA EM QUE REVISAO ESTA CADA FOLHA NA EMISSAO CITADA
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DESCRIGAG DAS REVISOES

Emissao Inicial
Revisao na Haste Cilindrica da broca.

{ A) PRELIMINAR
| B) PARA APROVAGAO

{ C) PARA CONHECIMENTO
(D) PARA COTAGAO

CONFORME COMPRADO
CONFORME  CONSTRUIDO
CANCELADO
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DEPARTAMENTO DA
via PERMANENTE

TiTULO: N2 CVRD
BROCA DE 3/4" PARA MAQUINA DE FURAR DORMENTES FE-200K-38-7017
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CORTE _OU_NAVALHA

4 ESPAGOS 3

DIMENSOES EM POLEGADAS

CARACTERISTICAS BASICAS
1 - MATERIAL: AGO RAPIDO
2 - SENTIDO DO CORTE CORTE E HELICE A DIREITA.
3 - MARCAGAO DEVERA SER MARCADA COM O DIAMETRO, GRUPO DE LIGA DE AGO RAPIDO E O NOME OU EMBLEMA DO FABRICANTE

POR ESTAMPAGEM NA HASTE DA PEGA
- CARACTERISTICAS FUNCIONAIS A PEGA DEVERK FAZER PERFURAGAO EM MADEIRA TIPO MASSA ESPECIFICA 20,70 / cm?

DUREZA JANKA = 50 Kgf E~RESISTENCIA A COMPRESSAO NORMAL AS FIBRAS = 55 Kgf /cm 2





