Informações Técnicas – Condensadora
	Parâmetro
	Especificação

	Quantidade de BTUs
	60.000

	Ciclo
	Frio

	Classificação Energética / Inmetro
	F

	Tecnologia
	Convencional

	Tipo de Gás
	R410A

	Modelo da Condensadora
	38CCW060535MC

	Categoria
	Ar-Condicionado Teto

	Medidas da Condensadora (L x A x P)
	62,3 x 76 x 62,3 cm

	Peso Líquido da Condensadora
	59,1 kg

	Cor da Condensadora
	Branco

	Compressor
	Scroll

	Comprimento Máximo dos Tubos
	30 m

	Desnível Máximo de Instalação
	10 m

	Fase
	Trifásico

	Frequência
	60 Hz

	Voltagem
	220 V

	Consumo Aproximado de Energia
	4.395,7 kWh/ano

	Quantidade de Carga de Fluido
	2.425 g

	Garantia
	3 anos



