Boia De Salvatagem Ativa Classe III 60 CM Homologado pela Marinha do Brasil. N° 336/2011
Especificações
· Marca: Ativa
· Modelo: CLASSE III
· Diâmetro Externo: 60 cm
· Diâmetro Interno: 20 cm
· Peso: 1,7 Kg
· Cor: Laranja
· Carga de ruptura mínima: 500 Kg
· Material: 100% PVC
· Confeccionada em polietileno fundido com proteção UV e preenchimento interno de poliuretano expandido.
· Tirantes: Cabo de polipropileno de 10 mm trançado na boia, fixo em quatro pontos.
· Uso: Para embarcações em águas abrigadas.
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