Roçadeira Stihl FSA 135 a bateria
Roçadeira à Bateria 36V FSA 135 com Faca de 2 Pontas com  Bateria e Carregador Stihl - Original
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2 – Bateria 
1 – Carregador 
5 – carretel de nylon 
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Especificações Técnicas
· Ferramenta de corteAutoCut C 26-2 / Lâmina 260-2
· Peso (kg)4,9
· Diametro ferramenta de corte (mm)AutoCut C 26-2 -420 mm / Lâmina 260-2 - 260mm
· Comprimento total s/ ferramenta de corte (cm)188
· Nível de pressão sonora dB(A)80
· Nível de potência sonora dB(A)92
· Nivel de vibração esquerda/direita (m/s²)2,0/2,9
· MotorBateria
· Tensão nominal (V)36
· Autonomia com bateria (min)AP 300 S até 45 (fio)
· Bateria recomendadaAP 300 S
· Tempo de carga da bateria (min)Carregador AL 301 - 70 min | Carregador AL 5
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