Deutsch HDT-48-00
 
Aqui estão as especificações técnicas principais:
Características Gerais
· Capacidade de Crimpagem: Compatível com bitolas de fio de 12 a 22 AWG (aproximadamente 0.35 mm² a 3.0 mm²).
· Contatos Compatíveis: Projetado para pinos e soquetes sólidos nos tamanhos 12, 16 e 20.
· Tipo de Crimpagem: Realiza uma crimpagem de 4 indentações (simétrica), garantindo uma conexão uniforme em torno do terminal.
· Séries de Conectores: Funciona com as linhas Deutsch DT, DTM, DTP

Detalhes Técnicos
· Comprimento Total: Aproximadamente 251,46 mm (9,9 polegadas).
· Mecanismo de Catraca: Possui catraca interna que não libera até que o ciclo de crimpagem esteja completo, evitando crimpagens parciais.
· Ajustes: Conta com um seletor giratório para escolher a bitola do fio e um parafuso de ajuste de altura para o contato.
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